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	PERMISO DE TRABAJO PARA TRABAJOS EN ALTURA

	I. INFORMACION GENERAL

	SOLICITANTE Y EJECUTOR DEL TRABAJO
 
	
	FIRMA
	

	EMPRESA

	
	DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO
	 

	DESCRIPCION 

DEL TRABAJO
	
	

	
	
	

	
	
	

	FECHA 
	
	HORA DE INCIO
	
	HORA DE TERMINO 
	

	JEFE DE AREA
	
	FIRMA
	

	SUPERVISOR
	
	FIRMA
	

	CIERRE DEL PERMISO
	
	FIRMA
	

	II. REQUERIMIENTOS  OPERACIONALES
	SI
	NO
	N/A

	¿El personal que realiza el trabajo en altura, cuenta con instrucción de seguridad para efectuar trabajos en altura? Nombre de relator:
	
	
	

	¿El personal que realizará el trabajo, cuenta con EPP necesarios, arnés con dos colas, cable o cuerda de vida, sistema protección contra caída vertical, cola de acero para soldador? Lista de chequeo
	
	
	

	¿Se han verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura?
	
	
	 



	Uso de Andamios
	SI
	NO 
	N/A

	¿En general el andamio se encuentra en buen estado, diagonales, plataformas, cuerpo de andamios, chavetas, vientos?
	 
	
	

	¿Antes de armar el andamio, existe cuerda de sujeción instalada para el operario enganche su piola?
	
	
	 

	¿Se cumple con amarrar el andamio cada dos cuerpos a una estructura resistente?
	
	
	

	¿Se cumple con utilizar plataforma de trabajo completa, rodapiés y barandas?
	 
	
	

	Uso de escaleras
	SI
	NO
	N/A

	¿La escalera se encuentra en buen estado?


	
	
	

	¿Los operarios han recibido instrucciones de seguridad en el uso de la escalera? Nombre de relator:
	
	
	 

 

	¿Se informa al personal que los materiales o herramientas a utilizar deben ser izados mediante cuerda?
	
	
	 

	Trabajos en techumbre
	SI
	NO
	N/A

	¿Los operarios han recibido instrucción de seguridad de cómo acceder y bajar sobre la techumbre?
	
	
	

	¿Se cuenta con escalera o andamios  y cuerda de vida aprobados para acceder al techo?
	
	
	  



	¿Se han identificados planchas translucidas?
	
	
	

	Trabajos en plataforma sin terminar
	SI
	NO
	N/A

	¿Se cuenta con cuerda de vida instalada correctamente en todo el perímetro de la superficie?
	
	
	 

	¿Cumple con señalizar en forma correcta las aberturas en los pisos para evitar caídas?
	
	
	

	¿el acceso a la plataforma incompleta se encuentra autorizado a través de escalera o andamio
	
	
	

	IV. CONTROL
	
	
	

	PREVENCIÓN DE RIESGOS
	
	FECHA
	
	FIRMA
	
	

	OBSERVACIONES
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